
**M\_PSK\_AWGN:**


M=2;

BER=0;




M=4;

BER=0;




M=8;

Ber=0;




M=16;

Ber=0;




M=32;

BER=0;



**PSK\_Raleigh:**


M=2;



**QAM\_AWGN:**


M=2,4,8,16…

BER=0;



M=1024;


BER=5.370e-4;



**QAM\_Raleigh:**

M=2;

BER=0;



M=8:

BER=1.00e-4;

